RD4-MAAM AVQ
Jean-Pierre Fillion


Textures AVQ pour RD4 de MAAM (Mid-Atlantic Air Museum).

Pour des raisons de poids, seuls les fichiers de textures externes sont compris dans ce ZIP. L'installation se résume dans la duplication d'un dossier texture existant et le remplacement de ces fichiers de couleurs externes.


INSTALLATION

1. Faire une copie d'un des dossiers texture de l'avion.
2. La renommer "texture.avq".
2. Avec les fichiers joints, y remplacer les fichiers suivants :
	> bm_fuse_1_t.bmp
	> bm_fuse_2_t.bmp
	> hsurf_t.bmp
3. Ajouter la séquence suivante dans la suite du fichier aircraft.cfg en remplaçant le XX de [fltsim.XX] par le numéro suivant de la séquence.


[fltsim.XX]
title=R4D AVQ
sim=MaamSim_R4D
model=
panel=
sound=
texture=avq
kb_checklists=checkloader
kb_reference=R4D_ref
atc_id=C-AVQK
ui_manufacturer=Flotte AéroVirtuel
ui_type=MAAM-SIM R4D-6
ui_variation=AéroVirtuel Québec
atc_heavy=0
atc_airline=Navy
atc_flight_number=819
description= Textures AéroVirtuel par Jean-Pierre Fillion, Août 2005.

Dans la liste des appareils de FS2004 vous retrouverez le DC3-MAAM sous Flotte AéroVirtuel.

ATTENTION

Il est arrivé durant les tests que la texture arrière de l'appareil soit floue. Nous ne savons pas encore pourquoi (fichier trop lourd, problème de carte, de cache etc.?). Pour faire revenir la texture en qualité normale, faire un zoom avant maximal puis revenir en zoom neutre (touche Espacement arrière (BackSpace)).












